***Załącznik nr 4B do SIWZ po zmianach***

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa: T.O. w Legnicy Ul. Iwaszkiewicza 5 ( Wojewódzki Szpital Specjalistyczny), 59-220 Legnica**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa wyposażenia** | **Opis wyposażenia** | **Materiał** | **ilość** | **Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) mm** |
|  |
| 1 |  Krzesło biurowe niegorsze niż Veris 10SFL | -podnośnik gazowy zapewniający płynną regulacjęwysokości siedziska.-regulacja synchronicznego odchylania oparcia /siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkowymi funkcjami: wysuwu siedziska,pochylenia siedziska / oparcia.- kółka - miękkie do powierzchni twardych(parkiet, panele podłogowe, pcv)-Siedzisko profilowane z pianki wylewanej ogęstości 80 kg/m3.-Oparcie regulowane, wysokie z pianki wylewanej, o gęstości 80 kg/m3.-Regulacje oparcia: regulacja wysokości, funkcjadodatkowego pochylenia oparcia- Maskownica oparcia – plastikowa, kolor czarny.- podłokietnik regulowany góra-dół, regulacja | -tapicerka z tkaniny plamoodpornej poliestrowej  | 2 szt  |  |
| 2 | Krzesło obrotowe PU | - podstawa pięcioramienna ,na kółkach- siedzisko i oparcie pod plecy PU - regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego-kółka do powierzchni twardych- możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji -regulowana wysokość oparcia-podłokietniki-kolor czarny | PU | 3 szt  |  |
| 3 | Zestaw siedzisk na belce Zestaw 3 osobowy | Zestaw 3 osobowy - metalowa malowana - siedzisko i oparcie pod plecy z tworzywa sztucznego - antypoślizgowa powierzchnia siedziska  | Tworzywo PCV na oparciu i siedzisku | 5 szt. |  |
| 4 | Stolik okrągły  | - blat płyta meblowa laminowana gr.28mm,- krawędzie oklejone PCV 2mm- podstawa typu postument-postument kolor Alu |  | 6 szt. | 700x…x750 |
| 5 | Zestaw szafekkuchennychwiszących | - korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm melaminowanej obustronnie- szafka wisząca z 2 drzwiami uchylnymi, pełnymi, z 3 półkami-zamykane na klucz |  | 3 szt. | 800x300x720 |
| 6 | 1 . Regał magazynowy - 2. Regał magazynowy -  | -szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany.- cztery półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 60 mm-dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.-szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany.- cztery półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 60 mm-dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. |  | 1szt1szt | 1000x450x1800**Dodano:****Lub 900x….x2000**1000x700x1800**Dodano:****Lub 900x600x2000****Lub 1000x600x1800** |
| 7 | Krzesła z tworzywa PCV do pokoju socjalnego  | -Elementy siedziska i oparcia wykonane z wysokowytrzymałościowego polipropylenu-rama stalowa - malowana proszkowo na kolor ALU- antypoślizgowa powierzchnia siedziska | - tworzywo PCV | 6 szt. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | Szafa do gabinetu lekarskiegoSzafa na leki do gabinetu lekarskiego | - szafa z 2 parami drzwi pełnych, dzielona w poziomie na pół -każda część zamykana na klucz-korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm melaminowanej obustronnie- na stelażu metalowym wyk. z profila zamkniętego 40x24mm ze stopkami do regulacji -wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV- 6 półek z możliwością regulacji-mocowane do ściany- szafka z 2 parami drzwi,-dzielona w poziomie na pół, górna część przeszklona, osadzona w ramie meblowej-dolna część drzwi pełne - każda część zamykana na klucz-korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm melaminowanej obustronnie- na stelażu metalowym wyk. z profila zamkniętego 40x24mm ze stopkami do regulacji -wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV- 6 półek z możliwością regulacji |  | 3 szt1szt | 1000x550x2700900x350x1800 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Szafka kuchenna stojąca z blatem  | - blat kuchenny wykonany z płyty wiórowej typu postforming o grubości min. 28 mm + listwa przyścienna- szafka z 2 drzwiami uchylnymi , 2 półki, -na odpowiednim stelażu metalowym ze stopkami do regulacji-zamykana na klucz-korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm melaminowanej obustronnie |  | 1 szt | 400x600x800 |

do wszystkich szaf, szafek i regałów- ściana tylna wykonana z min 3,2mm HDF

uchwyty kolor alu ral 9006 o rozstawie minimum 128mm

wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV

szuflady na prowadnicach rolkowych